128.1.6.5/12

200.1.2.3/24

192.192.1.1/22

126.5.4.3/9

200.1.9.8/24

172.16.0.4/16

128.1.6.5/12

IP Network: 128.0.0.0

IP Gateway : 128.0.0.1

IP Broadcast: 128.15.255.255

Ottetti per gli host: 2.5 primi 12 bit per network, 20 per host

Ottetti per la network: 1.5 primo ottetto + metà del secondo

200.1.2.3/24

IP Network: 200.1.2.0

IP Gateway : 200.1.2.254

IP Broadcast: 200.1.2.255

Ottetti per gli host: 1 primi 24 bit per network, 8 per gli host

Ottetti per la network: 3 i primi 3 ottetti

192.192.1.1/22

IP Network: 192.192.0.0

IP Gateway : 192.192.0.1

IP Broadcast: 192.192.3.255

Ottetti per gli host: 2.5 primi 22 per network, 10 per gli host

Ottetti per la network: 2.5 i primi due e metà del terzo

126.5.4.3/9

IP Network: 126.0.0.0

IP Gateway : 126.127.255.254

IP Broadcast: 126.127.255.255

Ottetti per gli host: 2.75 i primi 9 bit per la network e restanti 23 per host

Ottetti per la network: 1.25 il primo ottetto + 1 bit del secondo

200.1.9.8/24

IP Network: 200.1.9.0

IP Gateway : 200.1.9.1

IP Broadcast: 200.1.9.255

Ottetti per gli host: 1 i primi 24 bit per network i restanti 8 per host

Ottetti per la network: 3 i primi 3 ottetti

172.16.0.4/16

IP Network: 172.16.0.0

IP Gateway : 172.16.0.1

IP Broadcast: 172.16.255.255

Ottetti per gli host: 2 primi 16 bit per network, 16 per gli host

Ottetti per la network: 2 primi due ottetti