128.1.6.5/12

200.1.2.3/24

192.192.1.1/22

126.5.4.3/9

200.1.9.8/24

172.16.0.4/16

128.1.6.5/12

IP Network: 128.0.0.0

IP Gateway : 128.0.0.1

IP Broadcast: 128.15.255.255

Ottetti per gli host: 2.5

Ottetti per la network: 1.5

200.1.2.3/24

IP Network: 200.1.2.0

IP Gateway : 200.1.2.254

IP Broadcast: 200.1.2.255

Ottetti per gli host: 1

Ottetti per la network: 3

192.192.1.1/22

IP Network: 192.192.0.0

IP Gateway : 192.192.0.1

IP Broadcast: 192.192.3.255

Ottetti per gli host: 2.5

Ottetti per la network: 2.5

126.5.4.3/9

IP Network: 126.0.0.0

IP Gateway : 126.127.255.254

IP Broadcast: 126.127.255.255

Ottetti per gli host: 3.875

Ottetti per la network: 1.125

200.1.9.8/24

IP Network: 200.1.9.0

IP Gateway : 200.1.9.1

IP Broadcast: 200.1.9.255

Ottetti per gli host: 1

Ottetti per la network: 3

172.16.0.4/16

IP Network: 172.16.0.0

IP Gateway : 172.16.0.1

IP Broadcast: 172.16.255.255

Ottetti per gli host: 2

Ottetti per la network: 2